Anschluss eines Summers

Ver.: 1.01

Der Eingang der Schaltung wird am GPIO Port 17, Pin 11, WiringPi 0 angeschlossen.

Mit einem kleinen Shell-Script wird ein SOS Signal erzeugt.

sudo nano alarm1.sh

#!/bin/bash gpio write 0 1 && sleep 0.1 && gpio write 0 0 && sleep 0.1 && gpio write 0 1 && sleep 0.1 && gpio write 0 0 && sleep 0.1 && gpio write 0 1 && sleep 0.1 && gpio write 0 0 && sleep 0.2 && gpio write 0 1 && sleep 0.3 && gpio write 0 0 && sleep 0.1 && gpio write 0 1 && sleep 0.3 && gpio write 0 0 && sleep 0.1 && gpio write 0 1 && sleep 0.3 && gpio write 0 0 && sleep 0.2 && gpio write 0 1 && sleep 0.1 && gpio write 0 0 && sleep 0.1 && gpio write 0 1 && sleep 0.1 && gpio write 0 0 && sleep 0.1 && gpio write 0 1 && sleep 0.1 && gpio write 0 0

Die Ausführung erlauben:

sudo chmod +x alarm1.sh

Rechte vergeben:

sudo chmod 755 alarm1.sh

Script ausführen:

./alarm1.sh