RaspberryPi Geek 01-02/19

Aktuelles

Ausgepackt ………. 6

OLED-Minibildschirm mit 128×64 Pixeln

Stapelplatine für mehrere HATs

Pogo-Pins ersparen am Pi Zero das Löten

Fernsehen mit dem DVB-T/T2-µHAT

RasPi 3A+ ………. 8
Zum ersten Mal seit 2014 bringt die Foundation mit dem RasPi 3A+ jetzt wieder eine Low-cost-Variante eines aktuellen Modells heraus. Unser Überblick fasst zusammen, welche Veränderungen die Entwickler gegenüber dem großen Bruder gemacht haben. Mit dem neuen Raspberry Pi 3 Model A+ schließt die Foundation laut eigener Aussage die Baureihen auf Grundlage des bisherigen Designs ab. Trotz abgespeckter Hardware entpuppt sich der Neuling in der Familie aber als interessanter Zuwachs. Wir geben einen Überblick über die wichtigen Parameter des Boards.

Server

Seafile ………. 32
Lokale Cloud-Lösungen im Heimnetz finden immer mehr Nutzer. Mit dem RasPi und Seafile haben Sie eine Lösung zur Hand, die selbst professionellen Ansprüchen genügt. So behalten Sie jederzeit die Kontrolle über die Daten, die Sie mit anderen teilen.

Software

OpenSuse Leap 15 0 ………. 12
Immer mehr Linux-Derivate werden auf den RasPi portiert. Wir schauen uns OpenSuse auf dem Mini-PC an.

Node-Red ………. 16
Das grafische Entwicklungswerkzeug NodeRed erlaubt es Ihnen, IoT-Geräte zentral zu steuern und miteinander zu verbinden.

KiCad ………. 24
KiCad richtet sich eigentlich an die Entwickler gedruckter Platinen, eignet sich aber auch für den Entwurf von Lochrasterplatinen und Breadboards. Allerdings erschwert die enorme Funktionsvielfalt den Einstieg etwas.

Hacks

Brennstoffzellen steuern ………. 40
Wasserstoffbrennstoffzellen bieten eine interessante Möglichkeit zum Speichern von Solarstrom. Dabei übernimmt ein RasPi das Steuern der Lade- und Entladezyklen.

Solarstrom einspeisen ………. 46
Der Gesetzgeber erschwert das Direktvermarkten von Strom durch technische Hürden: So muss sich die Einspeisung etwa aus der Ferne abschalten lassen. Ein RasPi löst das Problem.

Beleuchtung automatisieren ………. 50
Wollen Sie bei Dämmerung nicht ständig die Helligkeit der heimischen Beleuchtung nachregeln, dann überlassen Sie das einfach einem RasPi – der macht es automatisch. Open Hardware

Trinket M0 ………. 66
Das Mikrocontroller-Universum bietet für jedes Projekt die passende Hardware. Der Trinket M0 macht dabei den Einstieg besonders einfach, weil Sie ihn direkt in Python programmieren können.

Ftduino ………. 72
Fischertechnik-Modelle bieten sich zum Fernsteuern an. Mit dem Ftduino schlagen Sie die Brücke zwischen dem Rasperry Pi und dem beliebten Technik-Spielzeug.

Im Test

eBlocker 2 ………. 58
Das Einrichten von Werbeblockern und Filtern gestaltet sich besonders auf Smartphones aufwendig. Den eBlocker hingegen schließen Sie einfach nur an Ihren Router an.

Know-how

I2C-Workshop (Teil 23) ………. 78
Für einen kleinen Spannungsmesser wie den INA3221 gibt es viele Einsatzmöglichkeiten. Wir zeigen, wie Sie den flexiblen Baustein richtig verdrahten und an einem Raspberry Pi anschließend die Daten auslesen.

Sonic Pi (Teil 2) ………. 82
Zu den Stärken von Sonic Pi gehört es, mit wenigen Zeilen Code Samples dynamisch auszuwählen und zu zerlegen. Wir zeigen in einem Beispiel, wie Sie diese Fähigkeiten der Sprache in Ihren Projekten einsetzen.