Raspberry Pi Compute Module 4 - IO Board

Letztes Update 2021/02/01 23:54

Übersicht

© Raspberry Pi Foundation

Die IO-Karte des Compute Module 4 ist ein Motherboard für das separat erhältliche Raspberry Pi Compute Module 4. Es ist sowohl als Entwicklungssystem für das Computermodul 4 als auch als embedded Karte für Endprodukte konzipiert.

Mit der E / A-Karte können Sie schnell Systeme mit handelsüblichen Teilen wie HATs und PCIe-Karten erstellen, darunter NVMe, SATA, Netzwerk oder USB. Die wichtigsten Benutzeranschlüsse befinden sich an einer Seite, um die Gehäuse zu vereinfachen.

Die E/A-Karte von Compute Module 4 bietet auch eine hervorragende Möglichkeit, Systeme mithilfe des Compute Module 4 zu prototypisieren.

Technische Daten

CM4-Buchse: Geeignet für alle Varianten von Compute Module 4

Standard Raspberry Pi HAT-Anschlüsse mit PoE-Unterstützung

Standard-PCIe Gen 2 x1-Buchse

Echtzeituhr (RTC) mit Batterie-Backup

Zwei HDMI-Anschlüsse

Zwei MIPI-Kameraanschlüsse

Zwei MIPI-Display-Anschlüsse

Gigabit-Ethernet-Sockel, der PoE HAT unterstützt

Integrierter USB 2.0-Hub mit 2 USB 2.0-Anschlüssen

SD-Kartensockel für Compute Module 4-Varianten ohne eMMC

Unterstützung für die Programmierung von eMMC-Varianten von Compute Module 4

PWM-Lüftersteuerung mit Drehzahlmesser-Rückmeldung

© Raspberry Pi Foundation

Eingangsspannung:
12V Eingang, + 5V Eingang mit reduzierter Funktionalität

Maße:
160 mm × 90 mm

Produktionslebensdauer:
Das Raspberry Pi Compute Module 4-E / A-Board bleibt mindestens bis Januar 2028 in Produktion

Achtung:
Eine vollständige Liste der lokalen und regionalen Produktzulassungen finden Sie unter

raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/conformity.md

Abmessungen

© Raspberry Pi Foundation

WARNHINWEISE

Jedes externe Netzteil, das mit der Raspberry Pi Compute Module 4-E / A-Karte verwendet wird, muss den einschlägigen Vorschriften und Normen entsprechen, die im Land des Verwendungszwecks gelten.

Dieses Produkt sollte in einer gut belüfteten Umgebung und bei Verwendung in einem Gehäuse betrieben werden Das Gehäuse sollte nicht abgedeckt werden.

Während des Gebrauchs sollte dieses Produkt auf eine stabile, flache, nicht leitende Oberfläche gestellt werden und sollte nicht Durch leitende Gegenstände kontaktiert werden.

Der Anschluss inkompatibler Geräte an die IO-Karte des Computermoduls 4 kann die Konformität beeinträchtigen, das Gerät beschädigen und die Garantie ungültig machen.

Alle mit diesem Produkt verwendeten Peripheriegeräte sollten den einschlägigen Normen für das Gerät entsprechen Verwendungsland und entsprechend gekennzeichnet sein, um sicherzustellen, dass die Sicherheits- und Leistungsanforderungen erfüllt werden. Diese Artikel umfassen, ohne darauf beschränkt zu sein, Tastaturen, Monitore und Mäuse, wenn sie in Verbindung mit der IO-Karte des Compute Module 4 verwendet werden.

Die Kabel und Anschlüsse aller mit diesem Produkt verwendeten Peripheriegeräte müssen ausreichend isoliert sein, damit die relevanten Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Um Fehlfunktionen oder Beschädigungen dieses Produkts zu vermeiden, beachten Sie bitte Folgendes:

Setzen Sie es während des Betriebs weder Wasser noch Feuchtigkeit aus oder stellen Sie es auf eine leitfähige Oberfläche.

Setzen Sie es keiner Wärme von einer Quelle aus. Die E / A-Platine des Raspberry Pi Compute Module 4 ist für einen zuverlässigen Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen ausgelegt.

Achten Sie beim Umgang darauf, dass die Leiterplatte und die Anschlüsse nicht mechanisch oder elektrisch beschädigt werden. oder handhaben Sie es nur an den Kanten, um das Risiko einer Beschädigung durch elektrostatische Entladung zu minimieren.

Quellen

Raspberry Pi Compute Module 4 IO Board product brief
Raspberry Pi Compute Module 4 IO Board Datenblatt
Raspberry Pi Compute Module 4 IO Board KiCAD files